|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 主体结构 | 1.2mm镀锌板焊接烤漆 |  |
| 2 | 置物台 | 1.2mm镀锌板焊接烤漆 |  |
| 3 | 广告机主体 | 互视云品牌32寸广告机 |  |
| 4 | 手册插槽 | 永驰品牌亚克力 |  |
| 5 | 浦林X字母LOGO | 永驰品牌亚克力UV |  |
| 6 | 造型纹理 | 3M车贴纹理 |  |
| 7 | 充电插座 | 公牛品牌插座 | 双USB插座 |
| 8 | 包装 | 木箱包装 |  |
| 9 | 运输 | 全国物流运输 | 2-7天内到货 |
| 10 | 后台管理程序 | 广告机厂家附送相关后台程序 | 随数量增加需租赁服务器 |

浦林品牌造型一体广告机技术标准

**一、造型架技术参数概览**

**二、显示屏参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 显示屏尺寸 | 32英寸（16：9） |  |
| 显示屏类型 | LED液晶显示屏 |  |
| 画面显示尺寸 | 699mm×393mm |  |
| 物理分辨率 | 1920（H）×1080（V） |  |
| 显示色彩 | 16.7M（8bit） |  |
| 刷新率 | 60Hz |  |
| 亮度 | 400cd/m2 |  |
| 对比度 | 5000：1 |  |
| 视角（度） | 178°（H/V） |  |
| 显示屏防护 | 4mm全钢化高防爆玻璃 |  |
| 背光灯寿命 | ＞50000小时 |  |

**三、显示屏性能参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CPU | CPU：358；主频：1.5GHz |  |
| 内存 | 2G DDR3 |  |
| 存储器 | 32GB |  |
| 解码分辨率 | 最高支持1080P@60fps |  |
| 音视频输出 | 左右声道输出（2\*10W喇叭） |  |
| 系统升级 | 支持USB、SD升级 |  |
| USB接口 | 2个 |  |
| TF卡槽 | 1个 |  |
| RJ45接口 | 1个 |  |

**四、产品功能**

|  |  |
| --- | --- |
| 本地操作功能 | |
| 网络设置 | 支持有线网络连接和无线网络连接 |
| 分时设置 | 支持分时设置广告机开关机时间段、广告机音量 |
| 语言切换 | 支持简体中文和英文切换 |
| 看门狗复位 | 支持异常自动复位 |
| 屏幕转换 | 支持 0°、90°、180°、270°屏幕切换 |
| 系统升级 | 支持系统后台升级和本地升级 |
| 服务器设置 | 支持手动输入 IP，连接相应的服务器 |
| USB | 支持 USB 插入更新节目，节目需保存在 U 盘的“SProgram”文件夹中 |
| 鼠标 | 支持鼠标操作页面 |
| TF卡 | 支持插入TF卡，增大存储空间 |
| 页面自动跳转 | 当处于主页面时，10s 不进行操作画面会自动跳转到节目播放页面；当处于子页面时 60s 不进行操作画面会自动跳转到主页面 |
| 后台发布系统功能 | |
| 节目管理 | 支持设置节目列表，可对节目进行删除、预览、发布和编辑，一键重传 |
| 支持设置节目的播放日程 |
| 支持设置消息列表，可对消息进行删除、预览、编辑 |
| 终端管理 | 支持对选择的终端进行终端监控和终端设置。监控画面、查看历史截屏、查看终端存储节目、对终端执行格式化操作、终端的远程操作 |
| 消息制作 | 支持同步设置消息内容、消息播放时长、消息播放时间 |
| 节目制作 | 支持同步设置节目名称、节目内容、节目时长、播放类型、播放时间 |

**五、电源参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 输入电源 | 100-240V~50/60Hz |
| 整机功耗 | 100-240V~50/60Hz 2.5A |
| 待机功耗 | ≤0.5W |

**六、随机附件**

|  |  |
| --- | --- |
| 壁挂架 | 1个 |
| 遥控器 | 1个 |
| 钥匙 | 1把 |
| 保修卡 | 1张 |
| 合格证 | 1张 |
| 螺丝 | 若干 |
| 胶栓 | 若干 |

**七、设计方案**

